{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,1,8],[1,9,2,9],[3,6,3,7],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,18,2],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[21,2,34,2],[35,2,36,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表6                  江西省主要矿产矿山最低开采规模和最低服务年限规划表"]
["序号","矿产名称","开采规模单位","矿山最低开采规模",null,null,"矿山最低服务年限(年)",null,null,"备  注"]
[{"$nulls":3},"大型","中型","小型","大型","中型","小型"]
[1,"煤炭","万吨/年",120,"45","4","依照(GB50215一2005)执行",null,"依照(GBS0399一2006)执行","新建、改扩建矿井，产高瓦斯不低于15万吨/年，低瓦斯不低于9万吨/年，十一五期间不批准30万吨/年以下"]
[2,"铁矿","矿石万吨/年","露采200","60","5",30,15,5,"坑采3万吨/年，露采5万吨/年"]
[{"$nulls":3},"坑采100","30","3"]
[3,"锰",null,10,"5","2",30,15,5]
[4,"钒",null,10,"5","3",30,15,5]
[5,"钛",null,10,"5","3",30,15,5]
[6,"铜",null,100,"30","3",30,15,5,"坑采矿石3万吨/年"]
[7,"铅",null,100,"30","3",30,15,5]
[8,"锌",null,100,"30","3",30,15,5]
[9,"钨",null,80,"40","5",30,15,5,"资源整合,限制黑钨矿开采总量"]
[10,"锡",null,100,"30","3",30,15,5,"限制开采总量"]
[11,"锑",null,100,"30","3",3,15,5,"限制开采总量"]
[12,"钼",null,100,"30","3",30,15,5]
[13,"金",null,15,"6","3",30,15,5]
[14,"银",null,30,"20","3",30,15,5]
[15,"铌钽",null,200,"50","20",30,15,5]
[16,"重稀土","万吨/年",100,"50","10",30,15,5,"按国家下达指标组织生产"]
[17,"轻稀土","万吨/年",100,"50","15",30,15,5,"资源整合，限制开采总量"]
[18,"普通萤石","矿石万吨/年",10,"8","3",30,8,4,"资源整合，限制开采总量"]
[19,"水泥灰岩",null,100,"50","30/20",30,15,5]
[20,"石盐",null,20,"10","10",30,15,5,"新建矿山要求年产NaCl60万吨"]
[21,"硅灰石",null,20,"10","3",30,15,5,"资源整合"]
[22,"滑石",null,10,"8","3",30,15,5]
[23,"石膏",null,30,"20","5",30,15,5]
[24,"粉石英",null,10,"5","2",30,15,5]
[25,"高岭土",null,10,"5","3",30,8,4]
[26,"膨润土",null,10,"5","3",30,8,4]
[27,"磷",null,100,"50","10",30,15,5]
[28,"硫铁矿",null,50,"20","5",30,15,5]
[29,"蛇纹岩",null,30,"10","5",30,15,5]
[30,"硅石、脉石英",null,20,"10","1",30,15,5]
[31,"石墨(晶质/隐晶质)",null,"1.0/10","0.6/8","0.3/0.5",30,10,5]
[32,"饰面用石材","万立方米/年",1,0.5,0.3,30,15,5]
[33,"建筑用石料",null,10,5,1.5]
[34,"砖瓦用粘土","矿石万吨/年",30,13,6]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}